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	型号
	HED1O

	额定压力(Mpa)
	5

	切换频率(次/min)
	50

	配置名称
	HED1O


	型号
	HED2O

	额定压力(Mpa)
	2.5

	切换频率(次/min)
	30

	配置名称
	HED2O


	属性名称
	属性值

	型号
	HED3O

	额定压力(Mpa)
	2.5

	切换频率(次/min)
	30

	配置名称
	HED3O


	属性名称
	属性值

	型号
	HED4O

	额定压力(Mpa)
	5

	切换频率(次/min)
	20

	配置名称
	HED4O


	属性名称
	属性值

	型号
	ST-02

	最大工作压力(Mpa)
	35

	介质粘度(m㎡/s)
	15～400

	配置名称
	ST-02


	属性名称
	属性值

	型号
	ST307

	最大工作压力(Mpa)
	35

	介质粘度(m㎡/s)
	13～380

	配置名称
	ST307


